{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 2MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B8","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM68A2V1B8"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","5.00","6.8"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","5.60","8.60"]
["Nominaal rendement","EER","","","3.21","2.73"]
["","COP","","","3.66","3.01"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","779","1245"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A"]
["","","Verwarming","","A"]
["Koeling","Energieklasse","","","A++","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","5.00","6.80"]
["","SEER","","","6.22","5.43"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","281","438"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","4.20","3.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.81"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","2.92","3.10"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","1,548","1323"]
["Opmerkingen","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["Bereik van het energierendement","","","","","A+++ ~ D"]