{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25R5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35R5V1B9"]
["Koelcapaciteit","Min.","","kW","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.40","3.40"]
["","Max.","","kW","3.00","3.80"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","kW","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["","Max.","","kW","4.50","5.00"]
["Nominaal energierendement","EER","","","3.77","2.98"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","318","570"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","C"]
["","","Verwarming","","A","B"]
["Koeling","Energieklasse","","","","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","","3.40"]
["","SEER","","","","5.26"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","","226"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","","2.90"]
["","SCOP/A","","","","3.88"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","","1,046"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]