{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG100M7Y1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG100M7Y1B"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Koeling","SEER","","","6.32","7.86","8.77"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","377","423","379"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50"]
["","Energieklasse","","","A++","A++","A+++"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","4.70","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.28","4.30","4.70"]
["","Energieklasse","","","A+","A+","A++"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","1,537","2,540","2,324"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°C DB, 19,4°C NB, buitentemp. 48°CDB [Btu/u/W]","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°C DB, 19,4°C NB, buitentemp. 48°CDB [Btu/u/W]"]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]