{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB9 / RXS35L3V1B","FHA35AVEB99 / RXS35L3V1B"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","3.40","3.40"]
["Koeling","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","","193"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","","3.40"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","","3.10"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","","981"]
["Nominaal energierendement","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","459","459"]
["","EER","","","3.70","3.70"]
["","COP","","","4.08","4.08"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","4.00","4.00"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["Koeling","SEER","","","","6.18"]
["","Energieklasse","","","","A++"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","SCOP/A","","","","4.43"]
["","Energieklasse","","","","A+"]