{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RR71B8W1B","FHQ100CAVEB / RR100B8W1B","FHQ125CAVEB / RR125B8W1B"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)","12.2 (3)"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Afvoer","UD","mm","26","26","26"]
["Nominaal energierendement","EER","","","2.68","2.66","2.71"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","1,325","1,840","2,255"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","D","D","D"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)","(1) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)","(1) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)"]
["","","","","(2) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)","(2) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)","(2) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)"]
["","","","","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(4) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(4) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(4) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting"]