{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","2.60","3.40"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["Nominaal energierendement","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","342","550"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","EER","","","3.80","3.09"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","B"]
["","","Verwarming","","A","B"]
["Koeling","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","","209"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","","3.40"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","","1,002"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","","2.90"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["Koeling","Energieklasse","","","","A+"]
["","SEER","","","","5.70"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.05"]