{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-B / RXF-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20B5V1B / RXF20B5V1B","FTXF25B5V1B / RXF25B5V1B"]
["Buitenunit","","","","RXF20B5V1B","RXF25B5V1B"]
["Koelcapaciteit","Min.","","kW","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","kW","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.80"]
["","Max.","","kW","3.50","4.00"]
["Nominaal rendement","EER","","","3.94","3.30"]
["","COP","","","4.19","4.01"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A"]
["Koeling","Energieklasse","","","A++","A++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2.00","2.50"]
["","SEER","","","6.15","6.22"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","114","141"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A+","A+"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2.20","2.40"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.06"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","1.99","2.10"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","751","827"]
["Bereik van het energierendement","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Opmerkingen","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]