{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-D / RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF50D2V1B / RXF50D6V1B","FTXF20D5V1B / RXF20D5V1B (Archived)","FTXF25D5V1B / RXF25D5V1B (Archived)","FTXF35D5V1B / RXF35D5V1B (Archived)","FTXF42D5V1B / RXF42D5V1B (Archived)","FTXF50D2V1B / RXF50D5V1B (Archived)","FTXF60D2V1B / RXF60D5V1B (Archived)","FTXF71D2V1B / RXF71D5V1B (Archived)"]
["Buitenunit","","","","","RXF20D5V1B","RXF25D5V1B","RXF35D5V1B","RXF42D5V1B","RXF50D5V1B","RXF60D5V1B","RXF71D5V1B"]
["Koelcapaciteit","Min.","","kW","1.7","1.3","1.3","1.3","1.4","1.70","1.70","2.30"]
["","Nom.","","kW","5","2.00","2.50","3.30","4.20","5.00","6.00","7.10"]
["","Max.","","kW","6","2.4","2.8","3.8","4.3","6.00","7.00","7.30"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","kW","1.7","1.30","1.30","1.30","1.40","1.70","1.70","2.30"]
["","Nom.","","kW","6","2.40","2.80","3.50","4.60","6.00","6.40","8.20"]
["","Max.","","kW","7.7","3.30","3.70","4.40","5.00","7.70","8.00","9.00"]
["Nominaal rendement","EER","","","3.33","3.38","3.24","3.30","3.30","3.33","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.71","3.75","3.73","3.72","3.71","3.71","3.93","3.15"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","751","","","","","751","923","1387"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","A","A","A","A","A","E"]
["","","Verwarming","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Koeling","Energieklasse","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","5","2.00","2.50","3.50","4.20","5.00","6.00","7.10"]
["","SEER","","","6.21","6.50","6.50","6.50","6.50","6.21","6.15","5.15"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","282","108","135","188","226","282","342","483"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","4.6","2.20","2.40","2.60","3.30","4.60","4.80","6.20"]
["","SCOP/A","","","4.06","4.11","4.11","4.11","4.30","4.06","4.06","3.81"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","4.07","1.91","2.00","2.22","2.61","4.07","4.24","5.02"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","1585","749","818","885","1075","1585","1654","2275"]
["Opmerkingen","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]