{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-E / RXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20E5V1B / RXF20F5V1B","FTXF25E5V1B / RXF25F5V1B","FTXF35E5V1B / RXF35F5V1B","FTXF42E5V1B / RXF42F5V1B"]
["Buitenunit","","","","RXF20F5V1B","RXF25F5V1B","RXF35F5V1B","RXF42F5V1B"]
["Koelcapaciteit","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2","2.5","3.3","4.2"]
["","Max.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.4","2.8","3.5","4.6"]
["","Max.","","kW","3.3","3.7","4.4","5"]
["Nominaal rendement","EER","","","3.38","3.24","3.3","3.3"]
["","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","108","135","188","226"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A","A","A"]
["Koeling","Energieklasse","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2","2.5","3.5","4.2"]
["","SEER","","","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","108","135","188","226"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2.2","2.4","2.6","3.3"]
["","SCOP/A","","","4.2","4.2","4.2","4.3"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","1.86","1.97","2.21","2.61"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","733","801","867","1075"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd","(1) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd","(1) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd","(1) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd"]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement"]
["","","","","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]