{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF71F2V1B / RXF71A2V1B","FTXF71F2V1B / RXF71A5V1B"]
["Buitenunit","","","","RXF71A2V1B","RXF71A5V1B"]
["Koelcapaciteit","Min.","","kW","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","7.1","7.1"]
["","Max.","","kW","7.3","7.3"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","kW","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","8.2","8.2"]
["","Max.","","kW","9","9"]
["Nominaal rendement","EER","","","2.56","2.56"]
["","COP","","","3.15","3.15"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","1387","1387"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","E","E"]
["","","Verwarming","","D","D"]
["Koeling","Energieklasse","","","A","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","7.1","7.1"]
["","SEER","","","5.15","5.15"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","483","483"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","6.2","6.2"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","5.02","5.02"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","2278","2278"]
["Bereik van het energierendement","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Opmerkingen","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]