{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF50F5V1B / RXF50D5V1B","FTXF60F2V1B / RXF60D5V1B","FTXF71F2V1B / RXF71D5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF50D5V1B"]
["Koelcapaciteit","Min.","","kW","1.70","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","5","6","7.1"]
["","Max.","","kW","6","7","7.3"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","kW","1.70","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","6","6.4","8.2"]
["","Max.","","kW","7.70","8","9"]
["Nominaal rendement","EER","","","3.33","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.71","3.93","3.15"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","282","923","1387"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","E"]
["","","Verwarming","","A","A","A"]
["Koeling","Energieklasse","","","A++","A++","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","5","6","7.1"]
["","SEER","","","6.21","6.15","5.15"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","282","342","483"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A+","A+","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","4.60","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","4.06","4.06","3.81"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","4.07","4.24","5.02"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","1,585","1654","2275"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]