{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-AW9 / RXJ-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20A2V1BW9 / RXJ20M5V1B9","FTXJ25A2V1BW9 / RXJ25M5V1B9","FTXJ35A2V1BW9 / RXJ35M5V1B9"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","2.30","2.40","3.50"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","2.50","3.20","4.00"]
["Nominaal rendement","EER","","","4.64","4.73","4.09"]
["","COP","","","5.00","4.57","4.04"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","248","254","428"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A","A"]
["Koeling","Energieklasse","","","A+++","A+++","A++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2.30","2.40","3.50"]
["","SEER","","","8.73","8.64","7.19"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","92","97","170"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A++","A++","A++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2.10","2.70","3.00"]
["","SCOP/A","","","4.61","4.60","4.60"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","1.80","2.18","2.61"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","638","822","913"]
["Energie-efficiëntiebereik","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["","","","","(3) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(3) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(3) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(4) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(4) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]