{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8W1B","FUQ100CVEB / RQ100B8W1B"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)"]
["Nominaal energierendement","EER","","","2.68","2.65"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","1,325","1,890"]
["","COP","","","3.28","3.16"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","D","D"]
["","","Verwarming","","C","D"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)","(1) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)"]
["","","","","(2) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)","(2) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)"]
["","","","","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB; buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5 m (horizontaal); hoogteverschil: 0 m","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB; buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5 m (horizontaal); hoogteverschil: 0 m"]
["","","","","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(5) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11(1), respectievelijk EN/IEC 61000-3-12(2), kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetwerkbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys ≤ Zmax, respectievelijk Ssc ≥ minimum Ssc waarde.","(5) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11(1), respectievelijk EN/IEC 61000-3-12(2), kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetwerkbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys ≤ Zmax, respectievelijk Ssc ≥ minimum Ssc waarde."]
["","","","","(6) - Europese/Internationale Technische Norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale stroom ≤ 75A","(6) - Europese/Internationale Technische Norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale stroom ≤ 75A"]
["","","","","(7) - Systeemimpedantie","(7) - Systeemimpedantie"]
["","","","","(8) - Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(8) - Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase"]
["","","","","(9) - Kortsluitvermogen","(9) - Kortsluitvermogen"]
["","","","","(10) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(10) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting"]