{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Koelcapaciteit","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","Buitendiameter","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Drainage","UD","mm","18","18","18","18","18","18"]
["Nominaal energierendement","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A","A","A","A","A"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU"]
["","","","","(2) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; buitentemp. 35°CDB, 24°CNB","(2) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; buitentemp. 35°CDB, 24°CNB","(2) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; buitentemp. 35°CDB, 24°CNB"]
["","","","","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; buitentemp. 35°CDB, 24°CNB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; buitentemp. 35°CDB, 24°CNB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; buitentemp. 35°CDB, 24°CNB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(4) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB, 24°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB, 24°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB, 24°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(5) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220V","(5) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220V","(5) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220V"]
["","","","","(6) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230V","(6) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230V","(6) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - 230V","(8) - Wanneer aangesloten op een multisysteem buitenunit, raadpleeg dan de karakteristieken van de multibuitenunit die aangesloten moet worden.","(8) - 230V","(8) - Wanneer aangesloten op een multisysteem buitenunit, raadpleeg dan de karakteristieken van de multibuitenunit die aangesloten moet worden.","(8) - 230V","(8) - Wanneer aangesloten op een multisysteem buitenunit, raadpleeg dan de karakteristieken van de multibuitenunit die aangesloten moet worden."]
["","","","","(9) - 240V","(9) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(9) - 240V","(9) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(9) - 240V","(9) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting"]
["","","","","(10) - Wanneer aangesloten op een multisysteem buitenunit, raadpleeg dan de karakteristieken van de multibuitenunit die aangesloten moet worden.","","(10) - Wanneer aangesloten op een multisysteem buitenunit, raadpleeg dan de karakteristieken van de multibuitenunit die aangesloten moet worden.","","(10) - Wanneer aangesloten op een multisysteem buitenunit, raadpleeg dan de karakteristieken van de multibuitenunit die aangesloten moet worden."]
["","","","","(11) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","","(11) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","","(11) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting"]