{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Koelvermogen","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Breedte","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Diepte","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Gewicht","Unit","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Geluidsniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gas","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Drainage","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Luchtfilter","Type","","","","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar"]
["Standaard-accessoires","Installation plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wire clamp material","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Thermische isolatietape","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montage- en bedieningshandleiding","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montagepatroon","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zakje schroeven","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Voeding","Naam","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Stroom: 50 Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]
["","","","","","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]