{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Koelen","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Standaard-accessoires","Montage- en bedieningshandleiding","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metalen klem voor afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sluitring voor ophangbeugel","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Schroeven","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Isolatie voor fitting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Afdichtingskussen","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Klemmen","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Koelmiddel","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Koelcapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Drainage","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sierpaneel 4","Afmetingen","","Diepte","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Breedte","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Hoogte","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Model","","","","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2"]
["","Kleur","","","","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)"]
["","Gewicht","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Air filter","Type","","","","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Diepte","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Hoogte","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Gewicht","Unit","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Sierpaneel 2","Gewicht","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Afmetingen","","Diepte","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Breedte","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Hoogte","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Kleur","","","","ZILVER","ZILVER","ZILVER","ZILVER","ZILVER","ZILVER"]
["Sierpaneel 3","Afmetingen","","Diepte","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Hoogte","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Breedte","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Kleur","","","","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)"]
["","Model","","","","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2"]
["","Gewicht","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Sierpaneel","Gewicht","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Diepte","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Breedte","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Kleur","","","","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Stroom - 50Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen."]
["","","","","","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel."]
["","","","","","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast"]
["","","","","","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]
["","","","","","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]