{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXY-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","HXY080A8V1BF","HXY125A8V1BF","HXY080A8V1B (Archived)","HXY125A8V1B (Archived)"]
["Geluidsdrukniveau","Nom.","","dBA","31 (4)","31 (4)","31 (4)","31 (4)"]
["Koelmiddel","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","480","480","480","480"]
["","","Diepte","mm","344","344","344","344"]
["","","Hoogte","mm","890","890","890","890"]
["Behuizing","Materiaal","","","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat"]
["","Kleur","","","Wit","Wit","Wit","Wit"]
["PED (richtlijn drukapparatuur)","Categorie","","","Art3§3, Valt buiten PED-richtlijn wegens artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EC.","Art3§3, Valt buiten PED-richtlijn wegens artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EC.","Art3§3, Valt buiten PED-richtlijn wegens artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EC.","Art3§3, Valt buiten PED-richtlijn wegens artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EC."]
["Gewicht","Unit","","kg","44.0","44.0","44.0","44.0"]
["Draadaansluitingen","Voor aansluiting met gebruikersinterface","Aantal","","2","2","2","2"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spanning","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Stroom","Aanbevolen zekeringen","","A","6~16","6~16","6~16","6~16"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C)","(1) - Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C)","(1) - Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C)","(1) - Omgevingstemp. 35°C – Uitgaand water verdamper (LWE) 18℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","(2) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","(3) - Instelling stromingsschakelaar","(3) - Instelling stromingsschakelaar","(3) - Instelling stromingsschakelaar","(3) - Instelling stromingsschakelaar"]
["","","","","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving."]
["","","","","(5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]