{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM60A5V1B","RXM60A2V1B","RXM71A2V1B","RXM71A5V1B","RXM20A5V1B (Archived)","RXM25A5V1B (Archived)","RXM35A5V1B (Archived)","RXM42A2V1B (Archived)","RXM42A5V1B (Archived)","RXM50A2V1B (Archived)","RXM50A5V1B (Archived)"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","734","","","734","610","610","610","","610","","734"]
["","","","Breedte","mm","954","","","954","923","923","923","","923","","954"]
["","","","Diepte","mm","401","","","401","367","367","367","","367","","401"]
["Gewicht","Unit","","","kg","49","","","55","36","36","36","","40","","49"]
["Ventilatormotor","Snelheid","Koelen","Superlaag","tpm","","","","","600","600","600","","600","","500"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","","Hermetisch gesloten swingcompressor","","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Werkbereik","Koelen","Omgeving","Min.","°C DB","-10","","","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°C DB","50","","","46","50","50","50","","50","","50 (1)"]
["","Verwarmen","Omgeving","Min.","°CWB","-21","","","-15","-21","-21","-21","","-21","","-21 (1)"]
["","","","Max.","°CWB","18","","","18","18","18","18","","18","","18"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","48","","","47","46","46","47","","48","","48"]
["","Verwarmen","","Nom.","dBA","49","","","48","47","47","49","","49","","49"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32"]
["","Vulling","","","kg","1.15","","","1.15","0.95","0.95","0.95","","0.95","","1.10"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","0.78","","","0.78","0.65","0.65","0.65","","0.65","","0.75"]
["Koelmiddel","GWP","","","","675","","","675","675","675","675","","675","","675"]
["Leidingaansluitingen","Leidinglengte","Max.","OU - IU","m","30","","","30","20","20","20","","30","","30"]
["","Bijkomende koelmiddelvulling","","","kg/m","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)","","","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)","","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)","","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)"]
["","Niveauverschil:","IU - OU","Max.","m","20","","","20","15","15","15","","20","","20"]
["Standaard-accessoires","Installation manual","","","","1","","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","","","1","1","1","1","","1","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","","","1","1","1","1","","1","","1"]
["","Drain cap","","","","3","","","3"]
["","Drain plug","","","","1","","","1"]
["Bereik van het energierendement","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Voeding","Fase","","","","1~","","","1~","1~","1~","1~","","1~","","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50","","","50","50","50","50","","50","","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","","","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240","","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","","","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","","","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["","","","","","(3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","","","(3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","","(3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","","(3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Afvoerkoppeling","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","General safety precautions","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Afvoerdop","","","","","","","","3","3","3","","3","","1"]