{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Koelen","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Standaard-accessoires","Kabelbinders","","","","2","2","2","2"]
["","Montagehandleiding","","","","1","1","1","1"]
["Koelmiddel","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Vulling","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Leidinglengte","Max.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Systeem","Zonder lading","m","30","30","30","30"]
["","","","Equivalent","m","75","100","100","100"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Hoogteverschil","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Bijkomende koelmiddelvulling","","","kg/m","Zie montagehandleiding","Zie montagehandleiding","Zie montagehandleiding","Zie montagehandleiding"]
["Sound power level","Koelen","","","dBA","64","64","66","67"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","940","940","940","940"]
["","","","Diepte","mm","320","320","320","320"]
["","","","Hoogte","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Gewicht","Unit","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(1) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(1) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(1) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]
["","","","","","(2) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(2) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(2) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(2) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement"]
["","","","","","(3) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(3) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(3) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(3) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement"]
["","","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]