{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L9V1B","RZQG100L9V1B","RZQG125L9V1B","RZQG140L9V1B"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Breedte","mm","940","940","940","940"]
["","","","Diepte","mm","320","320","320","320"]
["Gewicht","Unit","","","kg","69.0","95.0","95.0","95.0"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Werkbereik","Koelen","Omgeving","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CDB","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Verwarmen","Omgeving","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Verwarmen","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","48","50","51","52"]
["","Verwarmen","","Nom.","dBA","50","52","53","53"]
["","Fluisterstille nachtstand","","Niveau 1","dBA","43","45","45","45"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Vulling","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Leidinglengte","Max.","OU - IU","m","50","75","75","75"]
["","","Systeem","Equivalent","m","70","90","90","90"]
["","","","Zonder lading","m","30","30","30","30"]
["","Bijkomende koelmiddelvulling","","","kg/m","Zie montagehandleiding","Zie montagehandleiding","Zie montagehandleiding","Zie montagehandleiding"]
["","Niveauverschil:","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standaard-accessoires","Kabelbinders","","","","2","2","2","2"]
["","Montagehandleiding","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Stroom - 50Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","25","40","40","40"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - 3 met hervulling","(1) - 3 met hervulling","(1) - 3 met hervulling","(1) - 3 met hervulling"]
["","","","","","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase."]
["","","","","","(3) - Ssc: kortsluitvermogen","(3) - Ssc: kortsluitvermogen","(3) - Ssc: kortsluitvermogen","(3) - Ssc: kortsluitvermogen"]
["","","","","","(4) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(4) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(4) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(4) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG"]
["","","","","","(5) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(5) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(5) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(5) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A"]