{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-BAW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20BAW","SEHVX32BAW","SEHVX40BAW","SEHVX64BAW"]
["Afmetingen","Unit","Hoogte","mm","1573","1573","1573","1573"]
["","","Breedte","mm","766","766","766","766"]
["","","Diepte","mm","396","396","396","396"]
["Gewicht","Unit","","kg","97.0","105","137","153"]
["Voeding","Naam","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Fase","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spanning","","V","400","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","(2) - Voorwaarde: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(3) - Boven 5°C kan water worden gebruikt. Tussen 0°C en 5°C moet een oplossing met 30% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt. Tussen 0°C en -10°C moet een oplossing met 40% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt (zie installatiehandleiding en informatie over OPZL-optie)","(3) - Boven 5°C kan water worden gebruikt. Tussen 0°C en 5°C moet een oplossing met 30% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt. Tussen 0°C en -10°C moet een oplossing met 40% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt (zie installatiehandleiding en informatie over OPZL-optie)","(3) - Boven 5°C kan water worden gebruikt. Tussen 0°C en 5°C moet een oplossing met 30% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt. Tussen 0°C en -10°C moet een oplossing met 40% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt (zie installatiehandleiding en informatie over OPZL-optie)","(3) - Boven 5°C kan water worden gebruikt. Tussen 0°C en 5°C moet een oplossing met 30% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt. Tussen 0°C en -10°C moet een oplossing met 40% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt (zie installatiehandleiding en informatie over OPZL-optie)"]
["","","","","(4) - Dit is de drukval tussen de inlaat- en uitlaataansluitingen van de unit. Dit omvat de drukval van de warmtewisselaar aan de waterzijde.","(4) - Dit is de drukval tussen de inlaat- en uitlaataansluitingen van de unit. Dit omvat de drukval van de warmtewisselaar aan de waterzijde.","(4) - Dit is de drukval tussen de inlaat- en uitlaataansluitingen van de unit. Dit omvat de drukval van de warmtewisselaar aan de waterzijde.","(4) - Dit is de drukval tussen de inlaat- en uitlaataansluitingen van de unit. Dit omvat de drukval van de warmtewisselaar aan de waterzijde."]
["","","","","(5) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat","(5) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat","(5) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat","(5) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat"]